Vlan VOIP Netgear

**Pour la QoS (sans notion de Vlan)**

Le switch Netgear sera configuré de tel sorte qu’il va reconnaitre le protocole utilisé par la machine (pc ou téléphone) pour prioriser le trafic.

Switching > Port Setting > Cocher le ports souhaités et mettre en « enable »

Fini

**Pour que le switch reconnaisse l’adresse Mac du matériel et l’associe à de la téléphonie ou au data**

1. Créer le vlan voix

* Switching > Vlan > Vlan configuration : mettre n° du vlan et son nom

1. Activer la reconnaissance par adresse MAC (OUI)

* Indiquer l’adresse OUI des téléphones dans switching > auto-voip > OUI-based > OUI Table

1. Indiquer au switch que s’il voit ses adresses MAC il faut mettre le matériel dans le vlan voix

* switching > auto-voip > OUI-based > propreties et indiquer le N° du vlan voix

1. les activer sur les ports vouls

* switching > auto-voip > OUI-based > port settings et mettre les ports voulu en « enable »